

Не работает при низких температурах